**PM系列：G80合金钢吊模杆工艺流程图**

检验控制重点

吊模杆生产工艺

**入 库**

产品数量及标识检验

**防护、包装**

尺寸检验、各项拉力检验

**拉力试验**

通止规全检

滚（车）牙

磁粉探伤

尺寸检验

数控精车

喷丸

整形

锻造、正火

金相、硬度检验

调质热处理

材质、尺寸检验

圆钢下料